***Smartlock***

**Y797**

**Y797G**

**Manual de utilizare**

 **Sketch Map**



Bara blocaj

LED

Buton antifurt

Sonerie

Cablu

（797G lant）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Carcasa baterie | Surub anti-desfacere |  |
| Silicon hidro-izolant |  |

 **Specificatii produs**

* Marime: 92X55X34mm
* Material: ABSplastic+cupru+cablu（lant）
* Putere: 3 x “AAA” baterii alkaline
* Cablu（Lant）specificatii: lungime 80cm
* Temperatura de functionare: -10℃~+60℃
* Demperatura de depozitare: -20℃~+80℃
* Greutate produs: 230g

-1-

 **Baterie**



* 3 x “AAA” baterii alkaline.
* Cand puterea este mai mica de 20%, lumina rosie si albastra clipeste, APP te va avertiza de bateria scazuta; Cand puterea este mai mai mica de 10%, antifurtul nu poate functiona, te rugam inlocuieste imediat bateriile.

 **APP**

* Se aplica la iPhone 4S si mai sus, Android versiune 4.3, bluetooth versiune 4.0.



two-dimensional

• Cauta SLBLOCK in • Versiunea de Android te

Magazinul APP . rugam scaneaza codul bi- dimensional.

-2-




 **Inchiderea**

* Instalati bateria, insurubati carcasa bateriei, introduceti cablul , apasati butonul de inchidere. Unitatea va emite un sunet format din ‘Bi Bi Bi’, apoi se va inchide automat. (antifurtul nu se poate incuia daca pasii sunt gresiti).




 **Conectarea**

1. Click  in APP . ( Conectare doar in modul lock)



-3-


1. Introduceti parola originala. (Parola din fabrica este: 123456), APP va arata pe ecran “conectat”.



 **Deblocare Manuala**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| •Apasati |  |  | , intrare in ecranul principal. |
| •Apasati | | Pentru deblocare, apoi apasati inchidere antifurt. | |
|  | |  |  |



Apoi scoateti cablul



Apasati intai blocare  
antifurt


-4-

Atentie: lumina albastra intermitenta inseamna modul deblocat; lumina rosie intermitenta inseamna modul blocat.

-5-

 **Deblocarea automata**

* Apasati deblocare automata, nu este nevoie sa operati APP. Cand aparatul mobil se apropie, lumina albastra clipeste, si va debloca automat. Cand telefonul mobil este indepartat, se va bloca/inchide automat.



Apoi scoateti cablul  
afara.

Apasati intai blocare

Atentie: deschideti Bluetooth pentru deblocare, inchideti Bluetooth pentru blocare.

 **Functia de vibratii**



• Functia de vibratii poate fi aleasa: activa sau inactive (on/off). (In modul de vibratii, cand unitatea detecteaza miscare/fortare, alarma antifurtului va suna de avertizare pentru1 secunda. Daca unitatea detecteaza tragere/fortare din nou dupa 5 secunde, alarma ma suna timp de 30 de secunde.)



-6-


**Dezarmare Alarma**

* Cand alarma este activata, conectati telefonul mobil si blocati antifurtul pentru a dezarma alarma. (Bluetooth si APP trebuiesc deschise)



 **Notificari**

* Telefonul va va anunta stara antifurtului. Puteti alege sa primiti notificari.




-7-




 **Schimbarea parolei**

* Va rugam sa va aduceti aminte parola. Trebuie sa introduceti parola cand schimbati telefonul sau va reconectati. Odata ce ati uitat parola, antifurtul nu va mai putea fi folosit.



 **Schimbarea numelui**

• Schimbati numele pentru a putea folosi ma usor diferite antifurturi. 

-7-



 **Functii de protectie**

**• Functie anti-taiere:**



Taierea cablului activeaza imediat alarma.

**• Functie anti-dezasamblare:**

Inlaturarea carcasei bateriei activeaza imediat alarma.

**• Functia de vibratie:**

Vibrarea sau miscarea unitatii activeaza alarma pentru 30 de secunde.

**• Functia de impermeabilitate:** clasifica IP44

**• Sunet alarma:** Pana la 110dB **Numar patent**：**201320506211.3**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bluetooth** | **No key** | **Waterproof** | **Alarm sound** |
| **Depanare** | | |  |
| **1. Neconectare** |  |  |  |
| **Motive:** |  | **Solutii:** |  |
| a. Bluetooth nu este pornit. | | a. Porniti Bluetooth. |  |
| b. Telefonul si antifurtul nu se afla in aria/distanta de operare. | | b. Se va conecta cand telefonul este in aria/distanta de operare. | |
|  | | c. Deconectati-va de la App ，inchideti/deschideti Bluetooth si conectati-va din nou. | |
| c. APP este blocat. |  |  |  |
| **2. Nu se poate inchide** |  |  |  |
| **Motive:** |  | **Solutii:** |  |
| a. Carcasa bateriei nu este bine insurubata. | | a. Insurubati corect carcasa bateriei. | |
| b. Cablul nu este introdus | | b. Asigurati-va ca cablul este introdus | |
| corect in gaura. | | adanc in gaura. |  |
| c. Bateria are mai putin de 10%. | | c. Va rugam inlocuiti bateria imediat. | |
| **3. Unable to unlock** |  |  |  |
| **Motive:** |  | **Solutii:** |  |
| a. APP este blocat. |  | a. Delogativa de la App si logativa din nou | |
| b. Bateria este terminata. |  | b. Va rugam inlocuiti bateria imediat. | |
| **4. Cazatura** |  |  |  |
| **Motive:** |  | **Solutii:** |  |
| a. Bateria este instalata gresit | | a. Repuneti bateria. |  |
| sau APP este blocat. |  |  |  |
| **5. Alarma nu poate fi inchisa** | |  |  |
| **Motive:** |  | **Solutii:** |  |
| a. Bluetooth nu este deschis. | | a. Deschideti Bluetooth. |  |
| b. APP nu este activa. | | b. Activati APP. |  |
| c. Telefonul si antifurtul sunt in afara ariei/distantei de operare. | | c. Puneti telefonul in apropierea antifurtului. | |
|  | |  |  |
|  |  |  |  |

-8-